2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (cid:image001.png@01D18373.520CBFE0) | 0,9701 | 1,1189 | +0,1488 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,01654 | 0,06532 | +0,04878 |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,93754 | 1,04712 | +0,10958 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0,01601 | 0,00646 | -0,00955 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (cid:image002.png@01D18373.520CBFE0) | 1,05617 | 0,96734 | -0,08883 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,0204804 | 0,0130797 | -0,0074007 |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1,02657 | 0,95080 | -0,07577 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,00912 | 0,00345 | -0,00562 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image003.png@01D18373.520CBFE0) | 18,69961 | 13,928 | -4,77161 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,1371149 | 0,2088334 | +0,0717185 |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 13,684945 | 11,209149 | -2,475796 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 4,87755 | 2,51005 | -2,3675 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image004.png@01D18373.520CBFE0) | 4,87478 | 3,44659 | -1,42819 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,040761 | 0,046493 | +,005732 |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 3,591321 | 2,806553 | -0,784768 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 1,242697 | 0,593547 | -0,64915 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |